|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Numer pomieszczenia/ funkcja istniejąca** | **Funkcja pomieszczenia planowanego** | **Zakres prac w celu przystosowania na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17** |  |
| **PARTER**  |
| 5 – biblioteka  | **biblioteka** | - likwidacja lamperii ściennych- położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu- remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę z płytek gresowych- wymiana ościeżnic i drzwi- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko- wykonanie nowej ścianki działowej zgodnie z PT |  |
| 6 – sala lekcyjna  | **sala lekcyjna edukacji wczesnoszkolnej** | - rozbiórka ścianki działowej zgodnie z PT- likwidacja lamperii ściennych- położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu- remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett- wymiana ościeżnicy i drzwi- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko |
| 18 – łazienka  | **WC nauczycieli** | - wymiana ościeżnicy i drzwi – zgodnie z PT- zabudowa lekka g-k pionu instalacyjnego- położenie glazury i gresu- położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu |  |
| **Stołówka -**  | **Świetlica/stołówka** | - oddzielenie ścianą murowaną stołówki od świetlicy z obsadzeniem drzwi i malowaniem ścian i sufitów stołówki i jadalni zgodnie z PT |  |
| **Korytarz**  | **korytarz** | - położenie gładzi na ścianach w pasie szerokości 1 m wokół ścianki z drzwiami ppoż.- malowanie ścian i sufitów w pasie j.w.- podzielenie korytarza ścianką z obsadzeniem drzwi o EI 60 |
| **I PIĘTRO**  |
| 38 – sala lekcyjna | **sala komputerowa** | - likwidacja lamperii ściennych- położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu- remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett- wymiana ościeżnicy i drzwi- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko |  |
| 39 – sala komputerowa | **sala komputerowa** | - położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko- wymiana ościeżnicy i drzwi |
| 40 – sala lekcyjna | **Sala lekcyjna** | - likwidacja lamperii ściennych- położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu- remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett- wymiana ościeżnicy i drzwi- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko |
| 41 – sala lekcyjna | **Sala lekcyjna** | - likwidacja lamperii ściennych- położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu- remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett- wymiana ościeżnicy i drzwi- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko |  |
| 42 – sala lekcyjna  | **Sala lekcyjna** | - likwidacja lamperii ściennych- położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu- remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett- wymiana ościeżnicy i drzwi- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko |
| 43 – sala lekcyjna | **Sala lekcyjna** | - likwidacja lamperii ściennych- położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu- remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett- wymiana ościeżnicy i drzwi- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko |
| 44 – sala lekcyjna | **Sala lekcyjna** | - likwidacja lamperii ściennych- położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu- remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett- wymiana ościeżnicy i drzwi- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko |
| 45 - łazienka | **WC dziewcząt** | - wymiana ościeżnicy i drzwi wejściowych- malowanie 2 szt. ościeżnic stalowych- malowanie ścian i sufitu- zamurowanie naświetla – zgodnie z PT |
| 46 - łazienka | **WC chłopców** | - wymiana ościeżnicy i drzwi wejściowych- wymiana ościeżnic i drzwi wewnętrznych – 3 szt- malowanie ścian i sufitu |
| 47 – łazienka  nauczycieli | **WC nauczycieli** | - położenie glazury i gresu- obudowa pionu instalacyjnego- położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu- montaż drzwi – zgodnie z PT |
| 48 - magazyn | **serwerownia** | - położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu- położenie podłogi z płytek gresowych- montaż drzwi o EI 60, okna zewnętrznego stałego o EI 60, montaż klapy ppoż. o EI 60 na przewodzie wentylacyjnym – zgodnie z PT |
| 49 – gabinet zastępcy dyrektora | **2 gabinety zastępców dyrektora** | - przedzielenie gabinetu ścianką działową, wymiana naświetla w gabinecie nr 49a - montaż zdemontowanego w pom. 45 WC dziewcząt i montaż drzwi w gabinecie nr 49 - zgodnie z PT- zamurowanie naświetla w gabinecie nr 49- malowanie ścian i sufitu- wymiana ościeżnicy i drzwi- wymiana wykładziny dywanowej wraz z obróbkami po przebudowie- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko |
| 50 – sala muzyczna z zapleczem | **Sala muzyczna z zapleczem** | - likwidacja lamperii ściennych- obudowa pionu instalacji- położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu- remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett- wymiana ościeżnic i drzwi- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko- założenie płytek przy zlewie |
| 51 a – pokój nauczycielski | **Pokój nauczycielski** | - malowanie ścian i sufitu- wymiana ościeżnic i drzwi- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko |
| 51 b – pokój nauczycielski | **Pokój nauczycielski zaplecze** | - malowanie ścian i sufitu- wymiana ościeżnic i drzwi- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko |
| 51 c – pokój nauczycielski | **Pokój nauczycielski zaplecze** | - położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu- wymiana ościeżnic i drzwi- położenie podłogi typu Tarkett- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko |  |
| 52 – sala komputerowo – językowa | **Sala komputerowo-językowa** | - wymiana ościeżnicy i drzwi na antywłamaniowe klasy C- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko |
| korytarz | **korytarz** | - likwidacja lamperii- położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitów- wymiana parapetów lastryko na parapety z konglomeratu gr. 3 cm- przedzielenie korytarza ścianką działową z obsadzeniem drzwi dwuskrzydłowych o EI 60 - zgodnie z PT |
| **II PIĘTRO**  |
| 53 – sala zabaw | **sala biologiczna z zapleczem** | - likwidacja lamperii ściennych- ułożenie płytek przy zlewie- położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu- remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett- wymiana ościeżnic i drzwi- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko- montaż wsporników pod akwaria – zgodnie z PT |  |
| 54 – sala zabaw | **sala lekcyjna** | - likwidacja lamperii ściennych- położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu- remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett- wymiana ościeżnicy i drzwi- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko |
| 55 – sala zabaw | **sala lekcyjna** | - likwidacja lamperii ściennych- położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu- remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett- wymiana ościeżnic i drzwi- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko |
| 56 – sala zabaw | **sala lekcyjna** | - likwidacja lamperii ściennych- położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu- remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett- wymiana ościeżnic i drzwi- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko |  |
| 57 – sala zabaw | **sala lekcyjna** | - likwidacja lamperii ściennych- położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu- remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett- wymiana ościeżnic i drzwi- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko |
| 58 – sala zabaw | **sala lekcyjna** | - likwidacja lamperii ściennych- położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu- remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett- wymiana ościeżnic i drzwi- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko |
| 59 – mała sala/sala zabaw | **gabinet logopedy i**  **pracownia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych** | - likwidacja lamperii ściennych- przeniesienie instalacji radiowęzła do sali 62- położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu- remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett- wymiana ościeżnic i drzwi- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko- wybicie otworu drzwiowego i obsadzenie drzwi, przedzielenie pomieszczenia ścianką działową na pom. logopedy i pracownie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zamurowanie naświetli – zgodnie z PT |  |
| 60 – mała sala /sekretariat przedszkola | **Sala rewalidacyjna** | - likwidacja lamperii ściennych- wymiana ościeżnicy i drzwi- położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu- remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko |
| 61 a - łazienka | **WC dziewcząt** | - wymiana ościeżnicy i drzwi wejściowych- malowanie ścian i sufitu- zamurowanie naświetla  |
| 61 b - łazienka | **WC chłopców** | - wymiana ościeżnicy i drzwi wejściowych- malowanie ścian i sufitu |
| 61 c – łazienka  | **WC nauczycieli** | - położenie gładzi na ścianach- obudowa pionu instalacyjnego- malowanie ścian i sufitu - wymiana drzwi zgodnie z PT |
| 62 - magazyn | **radiowęzeł** | - przeniesienie radiowęzła z sali 59- likwidacja lamperii ściennych- wymiana ościeżnicy i drzwi- położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu- remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett |
| 62 a– magazyn  | **magazyn** | - malowanie ścian i sufitu- wymiana ościeżnicy i drzwi |  |
| 63 – gabinet psychologa/ pedagoga | **gabinet psychologa/ pedagoga** | - położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu- wymiana ościeżnicy i drzwi- remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z wykładziny na podłogę typu Tarkett- wymiana naświetla – montaż zdemontowanego w pomieszczeniu 61a – WC dziewcząt – zgodnie z PT- zamurowanie drugiego naświetla |
| 64 – pracownia chemiczno – fizyczna z zapleczem | **pracownia chemiczno – fizyczna z zapleczem** | - likwidacja lamperii ściennych- ułożenie płytek przy zlewie- położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu- remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko- wymiana ościeżnic i drzwi |
| 65 – sala lekcyjna | **pracownia techniczno – plastyczna z piecem garncarskim oraz zaplecze** | - likwidacja lamperii ściennych- ułożenie płytek przy zlewie- położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu- remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko- wymiana ościeżnic i drzwi |
| 66 – sala lekcyjna | **Sala lekcyjna** | - likwidacja lamperii ściennych- położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitu- remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett- wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko- wymiana ościeżnic i drzwi |   |
| korytarz  | **korytarz** | - likwidacja lamperii- położenie gładzi na ścianach- malowanie ścian i sufitów- wymiana parapetów lastryko na parapety z konglomeratu gr. 3 cm- przedzielenie korytarza ścianką działową z obsadzeniem drzwi dwuskrzydłowych o EI 60- demontaż istniejącej ścianki z drzwiami PCV pomiędzy holem i korytarzem |
| pom. nr 62 | Pom. socjalne | Montaż drabiny stalowej malowanej proszkowo z demontażem istniejących stopni stalowych wyłazowych – wyjście na dach |
| **KLATKA SCHODOWA** |  | **Klatka schodowa – główna**- położenie płytek gresowych na podłożu lastryko- wymiana barierek na balustrady ze stali kwasoodpornej- wymiana kraty okiennej na balustradę ze stali kwasoodpornej |