|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Numer pomieszczenia/ funkcja istniejąca** | **Funkcja pomieszczenia planowanego** | **Zakres prac w celu przystosowania na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17** |  |
| **PARTER** | | | |
| 1 – sekretariat | **sekretariat** | - malowanie ścian  - wymiana ościeżnicy i drzwi wejściowych do sekretariatu  - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko  - demontaż kraty stalowej  - montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych  z napędem elektrycznym sterowanych pilotem  - wymiana kratek wentylacyjnych |  |
| 2 – gabinet dyrektora | **gabinet dyrektora** | - malowanie ścian  - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko  - demontaż kraty stalowej  -montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych  z napędem elektrycznym sterowanych pilotem  - wymiana kratek wentylacyjnych |
| 3 – sala lekcyjna | **sala lekcyjna edukacji wczesnoszkolnej** | - likwidacja lamperii ściennych  - położenie gładzi na ścianach  - malowanie ścian i sufitu  - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z  płytek PCV na podłogę typu Tarkett  - wymiana ościeżnicy i drzwi  - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko  - wymiana kratek wentylacyjnych  - zabudowa pionu kanalizacyjnego płytą g-k na stelażu metalowym |
| 4 – sala lekcyjna | **sala lekcyjna edukacji wczesnoszkolnej** | - likwidacja lamperii ściennych  - położenie gładzi na ścianach  - malowanie ścian i sufitu  - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z  płytek PCV na podłogę typu Tarkett  - wymiana ościeżnic i drzwi  - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko  - wymiana kratek wentylacyjnych |  |
| 6 – sala lekcyjna | **Sala lekcyjna** | - montaż odbojnic na ścianie |
| 7 – sala lekcyjna | **sala lekcyjna edukacji wczesnoszkolnej** | - likwidacja lamperii ściennych  - położenie gładzi na ścianach  - malowanie ścian i sufitu  - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z  płytek PCV na podłogę typu Tarkett  - wymiana ościeżnicy i drzwi  - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko  - wymiana kratek wentylacyjnych |
| 8 – sala lekcyjna | **sala lekcyjna edukacji wczesnoszkolnej** | - likwidacja lamperii ściennych  - położenie gładzi na ścianach  - malowanie ścian i sufitu  - remont posadzki : wymiana istniejącej podłogi z  płytek PCV na podłogę typu Tarkett  - wymiana ościeżnicy i drzwi  - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko  - wymiana wyłazu technologicznego z kanału na spełniający wymagania dla klasy odporności  ogniowej EI 30 – zgodnie z PT  - wymiana kratek wentylacyjnych |  |
| 12 - szatnie | **Szatnie dla klas I - IV** | - likwidacja lamperii ściennych  - położenie gładzi na ścianach  - malowanie ścian i sufitu  - likwidacja krat stalowych w otworach  podawczych i montaż nowych blatów  - wymiana ościeżnic i drzwi  - wymiana okien doświetlenia wewnętrznego  - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko  - montaż dwóch rolet w klasie odporności ogniowej EI 15 sterowanych przez system  sygnalizacji pożarowej  - demontaż istniejących wieszaków obrotowych i montaż nowych  - wymiana kratek wentylacyjnych |
| 13 – pok. socjalny | **Pokój kierownika** | - malowanie ścian i sufitu  - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko  - wymiana ościeżnicy i drzwi |
| 14 – magazyn | **Pokój intendentki** | - położenie gładzi na ścianach  - malowanie ścian i sufitu  - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko  - przebudowa ścianki działowej , montaż drzwi i oraz zamurowanie naświetla zgodnie z PT  - ułożenie płytek gres z cokolikami |
| 15 – pokój kierownika | **Pokój pielęgniarki** | - wymiana ościeżnicy i drzwi  - malowanie ścian i sufitu  - wymiana okien doświetlenia wewnętrznego  - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko |  |
| 16 – łazienka | **WC dziewcząt** | - wymiana ościeżnicy wejściowej wraz z drzwiami  - malowanie ścian i sufitu |
| 17 – łazienka | **WC chłopców** | - wymiana ościeżnicy wejściowej wraz z drzwiami  - malowanie ścian i sufitu |
| 18a – magazyn | **magazyn** | - wymiana ościeżnicy wejściowej wraz z drzwiami  - malowanie ścian i sufitu |
| 19 – archiwum | **archiwum** | - wymiana ościeżnicy i drzwi  - malowanie ścian u sufitu, obsadzenie kanału wentylacji grawitacyjnej w kształcie ,,Z’’  - demontaż okna od wewnątrz i zamurowanie wnęki, otynkowanie i wykonanie gładzi |  |
| 20 – dyżurka | **pomieszczenie woźnych** | - położenie gładzi na ścianach  - malowanie ścian i sufitu  - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko  - montaż okna o EI 15 z okienkiem podawczym z samozamykaczem, z klamką z zamkiem na klucz, naświetla o EI 15, wymiana wyłazu z kanału na spełniający wymagania dla klasy odporności ogniowej EI 30, wymiana drzwi |
| 25 – węzeł cieplny | **węzeł cieplny** | - montaż drzwi ppoż. EI 60 |
| 27 – pokój intendenta i gabinet medycyny szkolnej | **Szatnia dla klas V-VIII** | - przebudowa polegająca na rozbiórce ścianki działowej, wykonaniu w miejscu jednych drzwi okna podawczego z obsadzeniem blatu i montażem rolety o EI 15 sterowanej przez system sygnalizacji pożarowej zgodnie z PT  - wykonanie nakładek PCV na parapety lastryko  - obsadzenie naświetli PCV o wymiarach  istniejących  - montaż blatu w oknie podawczym  - wymiana ościeżnicy i drzwiami  - położenie gładzi na ścianach  - malowanie ścian i sufitów  - wyposażenie: wieszaki stojące na kółkach – 5 szt. wg OPZ |
| **Korytarz** | **korytarz** | - likwidacja lamperii  - położenie gładzi na ścianach  - malowanie ścian i sufitów  - wymiana parapetów lastryko na parapety z  konglomeratu gr. 3 cm ( 2 szt. w łączniku)  - malowanie ścian w łączniku  - montaż narożników ochronnych na ścianach  - wymiana istniejących naświetli na nowe z PCV |  |
| **wiatrołap** | **pomieszczenie**  **techniczne** | - remont posadzki – wymiana istniejącej posadzki  na posadzkę z gresu z cokolikiem + wycieraczka  - obsadzenie okna do pom. woźnych, wydzielenia pomieszczenia technicznego ścianką działową z obsadzeniem drzwi o EI 60 zgodnie z PT |
| **wiatrołap** | **wiatrołap** | - wymiana istniejących drzwi wewnętrznych  PCV na przeszklone z naświetlem ( szyby  bezpieczne P2)  - zamurowanie naświetla po prawej stronie drzwi  - remont posadzki – wymiana istniejącej posadzki  na posadzkę z gresu z cokolikiem  - położenie gładzi i tynku mazajkowego na  ścianach, malowanie ścian i sufitu  - montaż wycieraczki o wym. 1,5 x 1.2 m |
| **I PIĘTRO** | | | |
| 39 – sala komputerowa | **sala komputerowa** | - wymiana istniejącej podłogi z płytek PCV na podłogę typu Tarkett  - zabudowa pionu kanalizacyjnego płytami g-k na stelażu metalowym |  |
| 40 – sala lekcyjna | **Sala lekcyjna** | - montaż odbojnic na ścianie |  |
| 41 – sala lekcyjna | **Sala lekcyjna** | - montaż odbojnic na ścianie |
| 42 – sala lekcyjna | **Sala lekcyjna** | - montaż odbojnic na ścianie |
| 43 – sala lekcyjna | **Sala lekcyjna** | - montaż odbojnic na ścianie |
| 44 – sala lekcyjna | **Sala lekcyjna** | - montaż odbojnic na ścianie |
| 50 – sala muzyczna z zapleczem | **Sala muzyczna z zapleczem** | - montaż odbojnic na ścianie |
| 46 – WC chłopców | **WC chłopców** | - wydzielenie pomieszczenia na sprzęt poprzez wymurowanie ścianek z gazobetonu grub. 12 cm  - wykucie otworu drzwiowego w ścianie pomiędzy łazienką i korytarzem i obsadzenie nadproża  - obsadzenie drzwi pełnych szer. 90 cm z ościeżnicą metalową  - skucie istniejących okładzin na ścianach i posadzce wewnątrz wydzielonego pomieszczenia  - ułożenie płytek na ścianach wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia do wys. 2 m oraz na posadzce w pomieszczeniu |  |
| korytarz | **korytarz** | - likwidacja lamperii  - położenie gładzi na ścianach  - malowanie ścian i sufitów  - wymiana parapetów lastryko na parapety z  konglomeratu gr. 3 cm  - montaż narożników ochronnych |  |
| **II PIĘTRO** | | | |
| 54 – sala zabaw | **sala lekcyjna** | - montaż odbojnic na ścianie |  |
| 55 – sala zabaw | **sala lekcyjna** | - montaż odbojnic na ścianie |
| 56 – sala zabaw | **sala lekcyjna** | - montaż odbojnic na ścianie |  |
| 57 – sala zabaw | **sala lekcyjna** | - montaż odbojnic na ścianie |
| 58 – sala zabaw | **sala lekcyjna** | - montaż odbojnic na ścianie |
| 65 – sala lekcyjna | **pracownia techniczno – plastyczna z piecem garncarskim oraz zaplecze** | - montaż odbojnic na ścianie |  |
| 66 – sala lekcyjna | **Sala lekcyjna** | - montaż odbojnic na ścianie |  |
| korytarz | **korytarz** | - montaż narożników ochronnych |
| **KLATKA SCHODOWA** |  | **Klatka schodowa – główna**  - położenie płytek gresowych na podłożu lastryko  - wymiana barierek na balustrady ze stali  kwasoodpornej  - wymiana kraty okiennej na balustradę ze stali  kwasoodpornej |

Ponadto należy zamontować narożniki ochronne z tworzywa sztucznego wg opisu w OPZ w ościeżach drzwi wejściowych (po 2 szt.) w ilościach na parterze w 7 salach, na I piętrze w 9 salach i II piętrze w 9 salach wskazanych przez Użytkownika.