Specyfikacja techniczna
Komputer I – 24 szt. 
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry


	1. 
	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu  oraz producenta

	2. 
	Zastosowanie
	Standardowe aplikacje biurowe, dostęp do Internetu.

	3. 
	Wydajność
obliczeniowa
	Procesor ze sprzętowym wsparciem technologii wirtualizacji, osiągający wydajność CPU Mark min. 4799 punktów w teście Passmarka 

- Performance Test 7.0.

Narzędzie Performance Test oraz wyniki testów dostępne odpowiednio pod adresami:
http://www.passmark.com/download/pt_download.htm
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w kolumnie „Passmark CPU Mark.



	4. 
	Pamięć operacyjna zainstalowana
	min. 4 GB RAM z możliwością rozbudowy do 8 GB

	5. 
	Karta grafiki
	Karta umożliwiająca pracę w rozdzielczości min. 1024x768, kompatybilna z zaoferowanym systemem operacyjnym w pełnym trybie graficznym. Dopuszcza się kartę zintegrowaną z płytą główną.

	6. 
	Parametry pamięci masowej
	Dysk twardy o pojemności min. 500 GB z interfejsem SATA.

	7. 
	Karta sieciowa
	10/100/1000 Ethernet RJ 45 umożliwiająca zdalny dostęp do komputera z poziomu konsoli zarządzania. Dopuszcza się kartę zintegrowaną z płytą główną.

	8. 
	Ergonomia
	Obudowa typu Tower, zapewniająca właściwe chłodzenie elementów, wyciszenie jednostki oraz wymagany w Unii Europejskiej poziom ekranowania elektromagnetycznego (CE).

Wolne miejsce na 1 dodatkowy napęd 5,25’’ oraz miejsce na dodatkowy dysk twardy 3,5’’, minimum. 4 porty USB



	9. 
	Wymagania
dotyczące zasilania
	Zasilacz 230V 50Hz o mocy min. 400 W, aktywny filtr PFC, zgodnie z normą EN61000-3-2 o sprawności energetycznej min. 80%.

	10. 
	Wsparcie techniczne
	Dostępne na witrynie producenta sprzętu sterowniki, poprawki i uaktualnienia oraz informacje techniczne dotyczące oferowanego typu komputera.

Płyta CD/DVD zawierająca niezbędne oprogramowanie wymagane do zgodnego z przeznaczeniem prawidłowego działania wszelkich zainstalowanych urządzeń komputera jako całości.

	11. 
	Warunki gwarancji
	Okres gwarancji: minimum 3 lata. Możliwość rozbudowy sprzętu przez pracowników Zamawiającego bez utraty praw do gwarancji na pozostałe elementy jednostki centralnej. 

	12. 
	Wymagania
dodatkowe
	Płyta główna posiadająca:

- 1 złącze PCI Express x16,

- 1 złącze PCI Express x1,
- minimum 3 porty USB

- Interfejs HD Audio. Dopuszcza się kartę zintegrowaną z płytą główną

Karta graficzna posiadająca wyjścia analogowe D-Sub 15 pin plus ewentualnie cyfrowe DVI

System operacyjny Microsoft OEM Windows 7 Professional PL 32bit 
Wewnętrzny napęd DVD-/+RW SATA z możliwością zapisywania na nośnikach dwuwarstwowych wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt w wersji polskojęzycznej pod zaoferowanym systemem operacyjnym.

Wbudowany w jednostkę centralną czytnik kart pamięci.

Klawiatura: USB, standard US-QWERTY (układ polski programisty ), pełnowymiarowa 104 klawisze.

Mysz: optyczna USB z rolką przewijania.




Specyfikacja techniczna

Komputer II – 1 szt. 
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne



	1.
	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu  oraz roducenta

	2.
	Zastosowanie
	Aplikacje multimedialne, obróbka filmów

	3
	Wydajność obliczeniowa
	Procesor: oferujący w teście PassMark CPU Mark średnią wydajność na poziomie
min. 9585 pkt. - Performance Test 7.0.

Narzędzie Performance Test oraz wyniki testów dostępne odpowiednio pod adresami:
http://www.passmark.com/download/pt_download.htm
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w kolumnie „Passmark CPU Mark.

	4.
	Płyta główna
	Płyta główna: Standard ATX. Wyposażona w 4 sloty pamięci DDR3 obsługujące częstotliwość 1600MHz (obsługa do 32GB pamięci). Złącza w ilości minimalnej: 1x PCI Express 2.0 x16, 1x PCI Express 3.0 x16, 2x PCI Express 2.0 x1, 3x PCI, 2x SATA III, 4x SATA II, 2x wentylator CPU, 2x złącze przedniego panelu, 3x wentylator obudowy, ATX 24P, ATX12V 8P, Chasiss Intrusion, LPT, Port COM, TPM, 1x D-Sub (VGA), 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x PS/2 (klawiatura/mysz), 1x RJ-45, 4x USB 3.0, 6x USB 2.0, 6x wyjście audio. Komunikacja: Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000


	5. 
	Pamięć operacyjna zainstalowana
	Pamięć ram: 2x 4096 MB (łącznie 8192 MB) DDR3 1600MHz, CL9, Radiator 


	6.
	Parametry pamięci masowej
	Dysk twardy: 1x HDD 1TB: SATA III, cache 64 MB, 7200 rpm. 1x SSD 256GB: SATA III, szybkość odczytu min. 550MB/s, szybkość zapisu min. 500MB/s


	7.
	Karta graficzna
	Karta graficzna: niezintegrowana, PCI-Express 3.0 x16, 2048 MB GDDR5 pamięci własnej, taktowanie rdzenia procesora min. 1033MHz, taktowanie pamięci min. 6008MHz, szyna pamięci min. 192 bit, wsparcie  Direct X 11.1, OpenGL 4.3, wyjścia: min. 1 x HDMI oraz 1 x DVI, 1x DisplayPort, Radiator, 2x wentylator

	8.
	Wymagania dodatkowe
	Napęd optyczny: DVD -/+ R/RW
Karta sieciowa – może być zintegrowana

	9.
	Obudowa/zasila-nie
	Obudowa: ATX MidiTower, min. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, czarna
Zasilacz: moc 450W i efektywność min. 85%, wtyczki w ilości minimalnej: 4x molex, 4x s-ata, 2x PCI-E 

	10
	Oprogramowanie
	Oprogramowanie: Windows 7 Prof. PL 64-bit OEM

	11.
	Warunki gwarancji
	Okres gwarancji: minimum 2 lata. Możliwość rozbudowy sprzętu przez pracowników Zamawiającego bez utraty praw do gwarancji na pozostałe elementy jednostki centralnej


Specyfikacja techniczna
Komputer III – 1 szt. 
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne



	1. 
	Typ
	Komputer stacjonarny typu All-In-One

	2. 
	Procesor
	Procesor ze sprzętowym wsparciem technologii wirtualizacji, osiągający wydajność CPU Mark min. 3952 punktów w teście Passmarka 

- Performance Test 7.0.

Narzędzie Performance Test oraz wyniki testów dostępne odpowiednio pod adresami:

http://www.passmark.com/download/pt_download.htm
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w kolumnie „Passmark CPU Mark.



	3. 
	Matryca
	Przekątna min. 23 cali

	4. 
	Panel dotykowy
	Tak

	5. 
	Pamięć RAM zainstalowana
	min 4 GB

	6. 
	Dysk twardy
	min.500 GB

	7. 
	Napęd optyczny
	Z nagrywarką

	8. 
	Karta graficzna
	Pamięć min. 1024 MB niewspóldzielona

	9. 
	Karta dźwiękowa
	Tak

	10. 
	Karta sieciowa przewodowa
	Tak

	11. 
	Karta sieciowa bezprzewodowa
	Tak

	12. 
	HDMI
	Tak

	13. 
	Kamera internetowa
	Tak

	14. 
	Czytnik kart pamięci
	Tak

	15. 
	USB 2.0 i 3.0
	min. 4 szt.

	16. 
	System operacyjny
	Windows  8.1  64-bit (w polskiej wersji językowej)

	17. 
	Dodatkowe oprogramowanie
	ESET NOD32 Antywirus licencja na 3 lata

	18. 
	Wbudowane głośniki
	Tak

	19. 
	Gwarancja
	36 miesięcy

	20. 
	Klawiatura
	Bezprzewodowa

	21. 
	Mysz
	Bezprzewodowa

	22. 
	Kabel zasilający
	Tak

	23. 
	Instrukcja obsługi
	W języku polskim

	
	


Specyfikacja techniczna
Monitor I – 22 szt.
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1.
	Ekran
	TFT LED 16:9

	2.
	Rozdzielczość
	1920x1080

	3.
	Kontrast statyczny/dynamiczny
	1000:1 / 10000000:1

	4. 
	Jasność ekranu
	250 cd/m2

	5. 
	Czas reakcji matrycy
	5 ms

	6. 
	Wielkość plamki
	0,248 mm

	7.
	Kąt widzenia w pionie/poziomie
	160 stopni / 170 stopni

	8.
	Ilość wyświetlanych kolorów
	16,7 mln

	9.
	Wejście D-Sub (VGA)
	1 x Tak

	10.
	Wejście DVI
	1 x Tak

	11.
	Standard VESA
	Tak 100 x 100 mm

	12.
	Kolor obudowy
	Czarny

	13.
	Wymiary (szer. x wys. x głębokość)
	503 x 376 x 213

	14.
	Pobór mocy (tryb włączenia):
	15,64 W

	15
	Pobór mocy (tryb czuwania):
	0,5 W

	16.
	Przekątna ekranu:
	21,5 cala / 54,6 cm

	17.
	Gwarancja
	Min. 24 miesiące


Specyfikacja techniczna
Monitor II -  1 szt.
	1.
	Ekran
	Matryca AH – IPS, LED, 16 : 9

	2.
	Przekątna ekranu
	23 cale

	3
	Rozdzielczość
	1920 x 1080

	4.
	Czas reakcji
	5 ms

	5
	Jasność ekranu
	250 cd/m2

	6
	Kontrast
	5000000:1

	7.
	Wejście D-SUB
	1 x TAK

	8.
	Wejście HDMI
	1 x TAK

	9.
	Zasilanie
	Energy Star


Urządzenie wielofunkcyjne I /A4/ – 2.szt
	Technologia
	 
	Atramentowa 

	LCD (ekran)
	 
	Wyświetlacz 1-wierszowy 

	Podajnik papieru
	 
	100 arkuszy 

	Odbiornik papieru
	 
	50 arkuszy 

	Formaty papieru
	 
	A4, Executive, Letter, A5, A6, Envelopes (Com-10, DL, C5, Monarch), Photo (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) and Index Card (127 × 203 mm) 

	Interfejs standardowy
	USB 2.0 
	Tak 

	Pamięć (RAM)
	Standardowa 
	64 MB 

	Prędkość druku
	Mono 
	27 

	
	Kolor 
	10 

	Rozdzielczość druku
	 
	1200x6000 dpi 

	Minimalny rozmiar kropli
	 
	1,5 pikolitra 

	Prędkość kopiowania
	 
	4.4 ipm mono oraz 2,7 ipm kolor 

	Rozdzielczość kopiowania Skan
	 
	1,200 x 1,200 dpi 

	Zmniejszanie/Powiększanie kopii
	 
	25% - 400% co 1% 

	Kopiowanie wielokrotne
	 
	Tak, do 99 

	Kopiowanie N na 1 str. (2 na 1 str., 4 na 1 str.)
	 
	Tak 

	Rozdzielczość skanowania
	Optyczna 
	1200 x 2,400 dpi 

	
	Interpolowana 
	19,200 x 19,200 dpi 

	Możliwość skanowania do
	Obrazu (PC) 
	Tak 

	
	E-maila (PC) 
	Tak 

	
	Pliku (PC) 
	Tak 

	Kompatybilność z TWAIN
	 
	Tak 

	Skala szarości
	 
	256 poziomów 

	Pobór mocy
	Druk 
	16 W 

	
	Stan gotowości 
	2,5 W 

	
	Uśpienie 
	0,7 W 

	Poziom hałasu
	Drukowanie 
	50dBA 

	Waga
	 
	7,1 kg 

	Wymiary (w x d x h)
	 
	435 x 374 x 161 mm 

	Systemy operacyjne
	 
	Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1; Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x; Linux 


Urządzenie wielofunkcyjne II / A3/ – 1 szt.
	Funkcje
	Druk, kopiowanie, skanowanie, faksowania, funkcje sieciowe

	Prędkość druku (czerń, najniższa jakość, A4)
	Do 33 str./min

	Prędkość druku (kolor, najniższa jakość, A4)
	Do 32 str./min

	Jakość wydruku (kolor, najwyższa jakość)
	Do 4800 x 1200 dpi

	Gotowy do pracy w sieci
	Standardowo (wbudowany interfejs Ethernet i WiFi 802.11b/g/n)

	Druk dwustronny
	Brak (nie obsługuje)

	Normatywny cykl pracy
	Do 7000 stron / mies.

	Możliwości pracy w sieci
	Standardowo (wbudowany interfejs Ethernet i WiFi 802.11b/g/n)

	Technologia druku
	Technologia termiczna 

	Prędkość druku (czerń, normalna jakość, A4)
	Do 10 str./min

	Prędkość druku (czerń, najwyższa jakość, A4)
	Do 1,5 str./min

	Prędkość druku (kolor, jakość normalna, A4)
	Do 7 str./min

	Jakość wydruku (czerń, najwyższa jakość)
	Rozdzielczość do 600 dpi w czerni przy druku z komputera

	Wyświetlacz
	Wyświetlacz LCD z matrycą TFT o przekątnej 6 cm (480 x 234)

	Obsługiwane karty pamięci
	Secure Digital (SD)

	Druk bez marginesów
	Tak (do formatu A3+)

	Dołączone oprogramowanie
	Oprogramowanie ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe v 1,1.1,36

	Maksymalna prędkość kopiowania (czerń, A4)
	Do 33 kopii/min

	Maksymalna prędkość kopiowania (kolor, A4)
	Do 32 kopii/min

	Prędkość kopiowania (najwyższa jakość, czerń, A4)
	Do 1 kopii/min

	Prędkość kopiowania (jakość normalna, kolor, A4)
	Do 5 kopii/min

	Prędkość kopiowania (najwyższa jakość, kolor, A4)
	Do 1 kopii/min

	Prędkość kopiowania (jakość normalna, czerń, A4)
	Do 6 kopii/min

	Maksymalna liczba kopii
	Do 99 kopii

	Zmniejszanie/powiększanie kopii
	25 do 400%

	Rozdzielczość kopiowania (kolorowy tekst i grafika)
	Zoptymalizowana rozdzielczość do 4800x1200 dpi (rozdzielczość wejściowa 1200 dpi przy wybranych papierach fotograficznych)

	Rozdzielczość kopiowania (czarny tekst)
	Zoptymalizowana rozdzielczość do 1200 dpi, rozdzielczość wejściowa 600 dpi

	Pojemność automatycznego podajnika dokumentów
	Standardowo 35 arkuszy

	Skanowanie kolorowe
	Tak

	Poziomy odcieni szarości
	256

	Tryby skanowania
	Skanowanie/Kopiowanie: Sterownik oprogramowania (Win/Mac OS), panel przedni, narzędzia oparte o sterowniki TWAIN i WIA; skanowanie do karty pamięci, skanowanie do poczty elektronicznej, skanowanie do pamięci komputera, skanowanie do PDF

	Optyczna rozdzielczość skanowania
	Do 4800 dpi

	Maksymalny rozmiar skanowania
	216 x 356 mm (automatyczny podajnik dokumentów i płaska szyba), A3/297 x 420 mm (opcjonalne zszywanie)

	Typ skanera
	Skaner płaski; automatyczny podajnik dokumentów

	Rozszerzona rozdzielczość skanowania
	Do 19200 dpi

	Sprzętowa rozdzielczość skanowania
	Do 4800 x 4800 dpi

	Standardowy odbiornik papieru
	Do 150 arkuszy

	Standardowy podajnik papieru
	Do 100 arkuszy

	Nośniki
	Do 100 arkuszy

	Podajnik
	Podajnik na 150 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 35 arkuszy

	Papier
	Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty; papier broszurowy, folie, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe)

	Standardowe podłączenia
	1 USB 2.0, 2 gniazda na karty pamięci; 1 port Ethernet; 1 interfejs WiFi 802.11b/g/n; 

	Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
	Profesjonalnej jakości kolorowe dokumenty w formacie od pocztówki do A3+ przy najniższym koszcie druku w przeliczeniu na stronę w porównaniu z atramentowymi wielkoformatowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi tej samej klasy. Udostępnianie urządzenia przez interfejs sieci bezprzewodowej lub Ethernet 

	Systemy operacyjne
	Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows XP® (SP2); Mac OS X v10.5, v10.6, Linux 

	Zasilanie
	Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz)

	Wymiary
	606 x 426 x 293 mm


Skaner A4 – 2 szt.

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1.
	typ
	płaski

	2.
	Skanowane rozmiary
	A4

	3.
	Zastosowanie
	Zdjęcia, tekst (OCR)

	4.
	Głębia kolorów
	Wejście: 48 bit kolor, Wyjście: 48 bit kolor

	5.
	Rozdzielczość optyczna
	4.800 DPI x 9.600 DPI

	6.
	Rozdzielczość interpolowana
	12800 x 12800 DPI

	6.
	Interfejs
	USB 2.0

	7.
	Element światłoczuły
	CIS

	8.
	Źródło światła 
	LED

	9.
	Formaty plików wyjściowych
	JPG, PDF

	10.
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Mac OS 10.xx, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64

	11.
	Gwarancja
	24 miesiące


