**Tablica informująca o utrudnieniach:**

Wymogi dotyczące wykonania tablicy:

* aplikacja na tablicy wykonana z folii nacinanej ploterowo,
* kolorystyka zgodna z próbnikiem barw ORACAL wg. specyfikacji:
* tło tablicy – żółty nr 021,
* tekst na tablicy – brązowy nr 080,
* herb – jasny niebieski nr 053, czerwony nr 032, żółty nr 021, czarny nr 070,
* tekst pod herbem – czarny nr 070
* do wszystkich elementów aplikacji folia błysk.
* Wymiary tablicy min. 1,2 m u podstawy i proporcjonalnie w górę.